Białystok, dn. 04.01.2018r.

ZP/I/18/42

**WYJAŚNIENIA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont i modernizację pomieszczeń w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (Nr sprawy: 89/2017):

**Pytanie nr 1 (dotyczy pkt I opisu przedmiotu zamówienia – gabinet kierownika kliniki – nowy:**

**Ppkt 1**. Proszę o podanie wymiarów otworu lub otworów.

**Ppkt 2.** Jakie sklepienia dla wyliczonej ilości 0,12 m3?

**Ppkt 3**. Ilość powierzchni do szpachlowania ścian 10,35 m2. Czy zamawiający zamierza wygładzić część ścian? Czy pozostała powierzchnia ścian nie wymaga żadnych napraw, przygotowania do malowania(np. skrobania odrywających się powłok malarskich, napraw rys lub spękań)?

**Ppkt 6.** Czy Zamawiający zamierza pomalować część ścian pomieszczenia. Powierzchnia do gruntowania ppkt 4 83,50 nm2 minus pow. Sufitów ppkt 5 21,45 m2. Czy powinno być 62,05m2?

**Ppkt 8**. Wykucie otworu wielkości 3,20 m2 zgodnie z ppkt 1, sugeruje montaż drzwi dwuskrzydłowych, lub jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła 70 cm (szerokość otworu dla drzwi o szerokości skrzydła 70 cm powinna być 78 cm a wysokość 206 cm). Jakie drzwi Zamawiający planuje zamontować?

**Odpowiedz:**

**Ppkt 1**. Szerokość 1,1 m, wysokość 2,06 m.

**Ppkt 2.** Można zastosować profil stalowy.

**Ppkt 3**. Ściany są nowe i szpachlowane, uwzględniono tylko szpachlowanie w miejscach wykonywanych przekuć oraz lekkich spękań, nie przewiduje się skrobania farb.

**Ppkt 6.** Różnica powierzchni ścian wynika z faktu, że nie przewiduje się malowania całych ścian w łazienkach, są one pokryte glazurą.

**Ppkt 8**. Drzwi drewnienie o szerokości o szerokości 90 cm wraz z futryną.

**Pytanie nr 2 (dotyczy pkt II – Sekretariat Kliniki)**

Ppkt 2. Ilość powierzchni do szpachlowania ścian 12,50 m2. Czy Zamawiający zamierza wygładzić część ścian ? Czy pozostała powierzchnia ścian nie wymaga żadnych napraw, przygotowanie do malowania (np. skrobania odrywających się powłok malarskich, napraw rys lub spękań)?

**Odpowiedz:** Ściany są nowe i szpachlowane, uwzględniono tylko szpachlowanie w miejscach wykonywanych przekuć oraz lekkich spękań, nie przewiduje się skrobania farb.

**Pytanie nr 3 (dotyczy pkt III – Sala chorych)**

**Ppkt 2**. Ilość powierzchni do szpachlowania ścian 14,07 m2. Czy Zamawiający zamierza wygładzić część ścian ? Czy pozostała powierzchnia ścian nie wymaga żadnych napraw, przygotowanie do malowania (np. skrobania odrywających się powłok malarskich, napraw rys lub spękań)?

**Odpowiedz:** Ściany są nowe i szpachlowane, uwzględniono tylko szpachlowanie w miejscach wykonywanych przekuć oraz lekkich spękań, nie przewiduje się skrobania farb.

**Pytanie nr 4** (dotyczy pkt IV pokój adiunktów – zmiana na sale chorych)

**Ppkt 2.** Ilość powierzchni do szpachlowania ścian 14,50 m2. Czy Zamawiający zamierza wygładzić część ścian ? Czy pozostała powierzchnia ścian nie wymaga żadnych napraw, przygotowanie do malowania (np. skrobania odrywających się powłok malarskich, napraw rys lub spękań)?

**Odpowiedz:** Ściany są nowe i szpachlowane, uwzględniono tylko szpachlowanie w miejscach wykonywanych przekuć oraz lekkich spękań, nie przewiduje się skrobania farb.

**Pytanie nr 5** (dotyczy pkt V Sekretariat Kliniki – zmiana na gabinet pielęgniarki oddziałowej)

Ilość powierzchni do szpachlowania ścian 22,70 m2. Czy Zamawiający zamierza wygładzić część ścian ? Czy pozostała powierzchnia ścian nie wymaga żadnych napraw, przygotowanie do malowania (np. skrobania odrywających się powłok malarskich, napraw rys lub spękań)?

**Odpowiedz:** Ściany są nowe i szpachlowane, uwzględniono tylko szpachlowanie w miejscach wykonywanych przekuć oraz lekkich spękań, nie przewiduje się skrobania farb.

**Pytanie nr 6** (dotyczy Pkt 6 – gabinet kierownika - stary)

Ilość powierzchni do szpachlowania ścian 7,70 m2. Czy Zamawiający zamierza wygładzić część ścian ? Czy pozostała powierzchnia ścian nie wymaga żadnych napraw, przygotowanie do malowania (np. skrobania odrywających się powłok malarskich, napraw rys lub spękań)?

**Odpowiedz:** Ściany są nowe i szpachlowane, uwzględniono tylko szpachlowanie w miejscach wykonywanych przekuć oraz lekkich spękań, nie przewiduje się skrobania farb.

**Pytanie nr 7** (dotyczy Pkt I – Gabinet Kierownika Kliniki – nowy)

**Ppkt 5.** Proszę o podanie kategorii wykonania instalacji logicznej. Proszę o więcej informacji dotyczącej wykonania punktów energetycznych w instalacji logiczno-energetycznej. Czy do pomieszczeń doprowadzone jest wydzielone (gwarantowane) zasilanie czy wykonać należy nowe zasilanie z szafy rozdzielczej? Z jakiego miejsca doprowadzona do pomieszczeń ma być instalacja logiczna ? Proszę o podanie sposobu prowadzenia przewodów elektrycznych i instalacji strukturalnej (montaż w listwach, czy w wykutych bruzdach?). W przypadku konieczności wykonania instalacji strukturalnej z szafy dystrybucyjnej i wydzielanej gwarantowanej instalacji elektrycznej z szafy rozdzielczej, proszę o podanie ilości przewodów do ułożenia.

**Odpowiedz:** Kategoria VII, zasilanie gwarantowe istnieje, szafa na poziomie -1F

**Pytanie nr 8 (dotyczy Pkt II – sekretariat – nowy)**

**Ppkt 4.** Proszę o podanie kategorii wykonania instalacji logicznej. Proszę o więcej informacji dotyczącej wykonania punktów energetycznych w instalacji logiczno-energetycznej. Czy do pomieszczeń doprowadzone jest wydzielone (gwarantowane) zasilanie czy wykonać należy nowe zasilanie z szafy rozdzielczej? Z jakiego miejsca doprowadzona do pomieszczeń ma być instalacja logiczna ? Proszę o podanie sposobu prowadzenia przewodów elektrycznych i instalacji strukturalnej (montaż w listwach, czy w wykutych bruzdach?). W przypadku konieczności wykonania instalacji strukturalnej z szafy szafy dystrybucyjnej i wydzielanej gwarantowanej instalacji elektrycznej z szafy rozdzielczej, proszę o podanie ilości przewodów do ułożenia.

**Odpowiedz:** Kategoria VII, zasilanie gwarantowe istnieje, szafa na poziomie -1F.

**Pytanie nr 9 (dotyczy Ppkt III pokój adiunktów – nowa sala chorych)**

**Ppkt 1**. Proszę o więcej informacji na temat instalacji przyzywowej. Czy system powinien być wyposażony w panel nadłóżkowy, podcentralkę w Sali chorych, lampkę sygnalizacyjną, oraz matryce sygnalizacyjną w dyżurce pielęgniarek? W jaki sposób powinny być prowadzone przewody w bruzdach czy kanałach instalacyjnych.

**Odpowiedz**: System powinien być wyposażony w panel nadłóżkowy, instalacja powinna być doprowadzona do stanowisk pielęgniarskich na holu.

**Pytanie nr 10 (dotyczy Pkt IV sala chorych – star pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej)**

**Ppkt 1.** Proszę o więcej informacji na temat instalacji przyzywowej. Czy system powinien być wyposażony w panel nadłóżkowy, podcentralkę w Sali chorych, lampkę sygnalizacyjną, oraz matryce sygnalizacyjną w dyżurce pielęgniarek? W jaki sposób powinny być prowadzone przewody w bruzdach czy kanałach instalacyjnych.

**Odpowiedz**: System powinien być wyposażony w panel nadłóżkowy, instalacja powinna być doprowadzona do stanowisk pielęgniarskich na holu.

**Pytanie nr 11 (Pokój adiunktów – nowa sala chorych)**

**Ppkt 1**. Demontaż i montaż panelu dwustanowiskowego, sugeruje montaż zdemontowanego panelu. Proszę o potwierdzenie. Proszę o podanie ilości instalacji gazów medycznych.

**Odpowiedz**: Zamawiający potwierdza wykonanie montażu paneli zdemontowanych. Gay medyczne stosowane w panelach: tlen i próżnia.

**Pytanie nr 12 (sala chorych – stare pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej)**

**Ppkt 1**. Demontaż i montaż panelu dwustanowiskowego, sugeruje montaż zdemontowanego panelu. Proszę o potwierdzenie. Proszę o podanie ilości instalacji gazów medycznych.

**Odpowiedz**: Zamawiający potwierdza wykonanie montażu paneli zdemontowanych. Gay medyczne stosowane w panelach: tlen i próżnia.

**Pytanie nr 13**

Proszę o informację, jak będzie brzmiał ust. 1 i 2 §6 Umowy?

**Odpowiedz:**

„Wykonawca potwierdza, że został uprzedzony, iż Roboty są realizowane w obiekcie czynnym**.”**

„Wykonawca Roboty powodujące hałas lub inne istotne uciążliwości wykonuje wyłącznie w godzinach 14:00 – 22.00 (dni powszechne) lub 14;00 – 22:00 (sobota, niedziela)”

**Pytanie nr 14**

Proszę o informacją: czy na zewnątrz budynku, w pobliżu pomieszczeń objętych zamówieniem istnieje możliwość ustawienie toalety przenośnej w systemie zamkniętym?

**Odpowiedz**: Zamawiający informuje, iż nie widzi konieczności ustawienia toalety, zważywszy na fakt iż remontowane pomieszczenia wyposażone są w sanitariaty a obiekt na, którym znajdują się remontowane powierzchnie posiada toalety.

**Pytanie nr 15**

Na której kondygnacji wykonywane będzie zamówienie?

**Odpowiedz: Prace prowadzone będę na pierwszym piętrze.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania zabezpieczeń wydzielających remontowane pomieszczenia od pozostałych użytkowanych pomieszczeń? Jeśli tak, proszę o informację:

a. czy pomieszczenia objęte Zamówieniem są pomieszczeniami sąsiadującymi?

b. jakie zabezpieczenia wymagać będzie Zamawiający?

c. orientacyjne ilości i wielkości zabezpieczeń?

**Odpowiedz:**

1. Tak.
2. Zamawiający oczekuje zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp osób trzecich do remontowanych pomieszczeń oraz skutecznego zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się brudu, kurzu, pyłów, gruzu w obrębie kliniki i obiektu Szpitala.
3. Ilość zabezpieczeń odpowiednia dla ilości remontowanych pomieszczeń.